Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Установка параметров треппинга

Установите режимы проведения треппинга в диалоговых окнах. Начните с установки значений нейтральной оптической плотности красок. Эти значения собраны в диалоговом окне Ink Neutral Density Values (Нейтральная оптическая плотность), изображенном на рис. 21.17, вызываемом кнопкой Ink setup (Краски) из окна Trapping Preferences (Параметры треппинга) меню File (Файл). Это диалоговое окно в свою очередь вызывается командой Trapping (Треппинг) из вложенного меню Preferences (Установки) меню File (Файл). Введите полученные вами в типографии значения оптических плотностей красок. Если вы собираетесь печатать обычными красками, значения их плотностей, вероятно, не будут сильно отличаться от стандартных.

Рис. 21.17. Установка значений нейтральной оптической плотности

Примечание

> Обязательно задайте параметры нейтральной оптической плотности для особых красок. Если, например, вы решили воспользоваться металлизированными красками, обязательно проконсультируйтесь с технологом типографии по пово ду установки значений оптической плотности. Если вам никак не выяснить эти значения, воспользуйтесь следующим приемом. Металлические краски темнее своих CMYK-эквивалентов, а кроющие (непрозрачные) краски в большинстве случаев полностью перекрывают любые другие оказавшиеся под ними цвета Для того чтобы PageMaker всегда считал их темнее обычных, задайте для этих красок значения оптической плотности намного больше других цветов.

> Пастельные краски, как правило, светлее своих CMYK-аналогов. Для них можно задать значение оптической плотности гораздо меньше всех остальных красок, чтобы они в любом случае распространялись под более темными цветами При печати нестандартными красками, приготовленными смешиванием разных красок, возможны случаи, когда смесь оказывается гораздо светлее или темнее, чем ее CMYK-аналог. Обязательно сравните напечатанные образцы сме-совой краски и ее CMYK-аналога.

Задание основных режимов треппинга производится в диалоговом окне Trapping Preferences (Параметры треппинга) (рис. 21.18). Рассмотрим основные элементы этого окна.

- Два поля группы элементов Trap width (Ширина полосы треппинга). Необходимо отдельно задать ширину полосы треппинга для черного цвета и для хроматических цветов. Обычно она вдвое шире для черного.
- Флажок Step limit (Чувствительность). Если цвета двух перекрывающихся объектов близки, треппинг можно не выполнять. В этом поле задается число, указывающее, насколько близкими должны быть цвета, чтобы программа PageMaker выполняла их треппинг. Чем меньше введенное значение, тем больше будет генерировано полос треппинга.
- Флажок Centerline threshold (Треппинг по центральной линии). Этот параметр определяет, в каких случаях вместо растягивания более светлого объекта программа PageMaker должна выполнять треппинг по центральной линии. Значение 100% запрещает выполнение треппинга по центральным линиям, значение 0% форсирует размещение всех полос треппинга по центральной линии.

Рис. 21.18. Задание параметров треппинга

- Поле Black limit (Порог) третьей группы элементов данного диалогового окна. Таким образом проводится определение черного цвета для треп-пинга. В этом поле задается значение черной составляющей, начиная с которого цвет считается черным в рамках процедуры треппинга. В некоторых случаях черный несколько ослабляется растрированием или используется глубокий черный, с добавлением хроматических базовых триад-ных компонентов и соответствующим уменьшением черной составляющей. В таких ситуациях можно задать порог, скажем, 95%, что означает, что любой цвет, в котором черная составляющая превышает 95%, будет при треппинге считаться черным. Auto-overprint black (Автоналожение). Таким образом задаются режимы автоматической печати с наложением черного цвета. Можно установить автоматическое наложение для текста кегля не свыше указанного значения, линий и черного фона, так что треппинг этих объектов не потребуется. Для текста кегля меньше 24 пунктов треппинг не рекомендуется. Причины этого приведены в предыдущем разделе. Искажение формы литер при треппинге может быть достаточным основанием для переделки макета, чтобы треппинг текста не понадобился.

Примечание

> Треппинг непрозрачных линий (т. е. тех, для которых не установлен атрибут Transparent (Прозрачная)) не производится. Треппинг объектов, печатаемых с наложением, также не производится. Цвета и объекты, для которых уже установлен атрибут печати с наложением, не подлежат треппингу средствами PageMaker, поскольку маскирования нижележащих объектов в данном случае не происходит и треппинг просто не нужен.

- Флажок Traps over imported objects (Треппинг над импортированными объектами) обычно снят. Режим треппинга над импортированными объектами употребляется для очень нестандартной ситуации — если между двумя перекрывающимися графическими объектами PageMaker расположен третий, импортированный, а вам нужно выполнить треппинг первых двух.
- Флажок Enable trapping for publication (Выполнить треппинг в публикации). Установите режим выполнения треппинга перед тем, как начинать печать фотоформ.