Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Сбор технической информации

Поскольку треппинг относится скорее к типографскому процессу, чем к компьютерному дизайну, его характеристики определяются чисто производственными параметрами — например, нейтральной оптической плотностью красок, линиатурой растра или величиной растискивания точек растра, определяемой в основном сортом бумаги. Ваша задача — узнать все эти данные в вашей типографии, перед тем как начинать треппинг.

Самая важная характеристика треппинга — ширина полосы. Она зависит от сорта бумаги, погрешностей печатной машины и от других факторов.

Нейтральные оптические плотности красок определяются с помощью денситометра — прибора для измерения оптической плотности по отпечаткам чистых триадных цветов, выполненным в данной типографии. По умолчанию значения оптической плотности красок зависят от языковой версии программы PageMaker's равны значениям, принятым в данной стране в качестве промышленного стандарта. Для обычных триадных цветов нейтральная оптическая плотность может быть оставлена по умолчанию, либо ее значение вы можете узнать в типографии. Значение нейтральной оптической плотности является определяющим в процессе треппинга.

Особенности печати влияют на еще одну величину треппинга — определение черного цвета. Дело в том, что для черного и хроматических цветов применяются разные полосы треппинга. Для черного цвета ширина полосы обычно вдвое шире. Пороговое значение — это процентное содержание черной краски в цвете, после которого программа начинает применять к этому цвету параметры треппинга черного цвета. Если печать ведется на впитывающей бумаге, то растискивание точек растра велико, размеры точек увеличиваются, они сливаются, и в черный превращается цвет с количеством черной краски меньше 100%. Если предполагается сильное растискивание точек, значение порога можно уменьшить, т. е. применять параметры треппинга черного к цвету, который теоретически черным не является. На значение порога может влиять и использование в печати глубокого черного (подробнее см. ниже).

Примечание

> Рекомендуем вам для разговора с типографом распечатать диалоговые окна Trapping Preferences (Параметры треппинга) и Ink Neutral Density Values (Нейтральная оптическая плотность). Заполните их вместе с технологом. Это будет служить гарантией, что все нужные данные для проведения треппинга получены.