Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Проверка цветоделенных пленок

Проверяя готовые цветоделенные пленки, обращайте внимание на следующее.

- Общее качество пленок: отсутствие царапин, полос. Убедитесь, что прозрачные области действительно не содержат растра, а плотность сплошных заливок равномерна.
- Проставлены все типы типографских меток и, при необходимости, дополнительные метки для разрезания малоформатных изданий (этикетки, билеты, листовки и т. п.).
- Количество пленок точно соответствует предполагаемому количеству печатных красок. Все пленки маркированы и содержат информацию о цвете формы.
- Правильность размеров страниц.
- Объекты, печатающиеся навылет, действительно выходят за пределы меток обрезки.
- Все объекты правильно разделены на формы.
- Проверьте денситометром максимальную плотность черного.
- Правильно ли сделаны выворотки.
- Треппинг присутствует, и только там, где он предполагался. Поскольку на композитном оттиске не используется разделение цветов по слоям, границы цветовых объектов всегда стыкуются идеально и цветовые растяжки воспроизводятся без погрешностей. Отсутствие смешения красок на листе не позволяет выявить на композитном оттиске некоторые вызываемые этим явлением нежелательные эффекты.

Примечание

> Если у вас есть полная версия Adobe Acrobat 5.0, то вы можете проверить качество треппинга, создав PDF-файл. Команда Overprint Preview (Просмотр наложения цветов) меню View (Просмотр) позволяет просмотреть результат треппинга в композитном оттиске.

Правильность углов растра и отсутствие муара. Муа р (см. гл. 21) — типографский брак на растрированием изображении, возникающий из-за некорректного цветоделения. Возникновение муара на цветных изображениях связано с наложением цветных растров при офсетной печати. Печать на принтере осуществляется другими -.методами, и проследить возникновение муара невозможно.