Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Треппинг

Треппинг — это вынужденная мера. Он применяется для улучшения качества печати даже на несовершенных печатных машинах. При прохождении печатного листа в машине он растягивается, деформируется при нанесении на него краски, может двигаться неравномерно, смещаться в стороны. Печатная машина является механическим устройством, и в ней возможны сбои. Все эти эволюции отразятся на качестве продукта. Это тем более плохо, что в каждом конкретном случае искажения при печати могут быть иными. Если вы проведете треппинг публикации, то возникшие дефекты будут не так заметны, а значит, ваша публикация не будет забракована.

При печати в две и более красок абсолютно необходимо, чтобы цвета располагались относительно друг друга точно, т. е. были приведены. Если по каким-то причинам этого не произошло, в тех местах, где объекты разных цветов касаются друг друга, возникнут нитевидные пробелы, в которые будет видна бумага. Если же публикация напечатана составными цветами, погрешности приводки выражаются в сдвиге цветовых компонентов объектов. В этом случае тоже возможно возникновение нитевидных пробелов на растрированием изображении. На рис. 21.13 показан результат неточной приводки цветов — нитевидные просветы (белый контур на рис. 21.13). Из-за этих просветов, собственно, и делается треппинг. Треппингом называется незначительное растягивание одного из смежных объектов разного цвета, так, что граничащие цвета слегка накладываются. Возникающий при наложении третий цвет будет ближе к более темному из них. Форма объекта может от этого слегка исказиться.

Рис. 21.13. Неточная приводка цветов — основная причина проведения треппинга в публикации

Самыми простыми приемами треппинга являются сжатие (Choking), или внутренний треппинг, и растяжение (Spreading), или внешний треппинг. Сжимается или растягивается цветовой объект, более светлый, в смысле меньшей нейтральной плотности. Нейтральная плотность — численная характеристика интенсивности цвета (равной эквиваленту в градациях серого), и именно по ее значению программа PageMaker принимает решение о том, какой цвет распространять при треппинге. Если перекрывающий объект светлее фона, делается внешний треппинг, а если фон светлее объекта, в фоновом цвете цвета немного стягиваются внутрь — внутренний треппинг. Если объекты имеют близкие значения нейтральной плотности, предпочтительнее совмещение обоих способов треппинга: расширение одного объекта и сжатие другого. В результате полоса треппинга появляется точно посередине их границы. Такой вид треппинга называют треппингом по средней линии (рис. 21.14).

а

б

в

Рис. 21.14. Виды треппинга: внешний, внутренний и по средней линии

В результате треппинга, во-первых, возникает третий цвет, а во-вторых, вокруг объекта появляется обводка. Иногда результат получается еще хуже, чем с нитевидным зазором. Однако, если для перекрывания выбран более светлый цвет, чаще всего эта обводка малозаметна.

PageMaker спсобен выполнять треппинг только собственных объектов (текста и фигур). Импортированные изображения, как растровые, так и векторные, недоступны для программы треппинга PageMaker. По этой причине их обработку следует выполнить еще до импорта, в той программе, в которой они созданы (например, Photoshop или Illustrator).

Если публикация содержит множество импортированной графики и предполагает большой объем треппинга, стоит подумать о том, чтобы перепоручить эту работу сервис-бюро. Такое решение имеет ряд преимуществ и недостатков. К преимуществам отнесем расширяющиеся возможности треппинга и отсутствие вашей личной ответственности за его результаты. В сервис-бюро используют специализированные сложные и дорогостоящие программы растрового треппинга (например, Luminous Trap Wise), не имеющие таких ограничений, какие имеет PageMaker. Недостатками же являются отсутствие контроля за качеством треппинга и дополнительные финансовые затраты. В большинстве случаев работники сервис-бюро не будут утруждаться специальной настройкой TrapWise для вашей публикации и обработают ее, используя наиболее типичные установки. Это может привести к низкому качеству треппинга.

Возможно, наилучшим решением будет выбор сервис-бюро, имеющего в распоряжении фотонаборный автомат с интерпретатором PostScript 3. Новая версия PostScript имеет встроенную подпрограмму растрового треппинга. Настройку его параметров вы можете выполнить самостоятельно, с помощью дополнения In-RIP Trapping. Его можно загрузить бесплатно, с сайта Adobe в Интернете.