Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Схема треппинга средствами программы PageMaker

Треппинг выполняется программой PageMaker в момент печати форм. В файле указаны только правила, по которым принтер, печатающий цветоделенные полосы, будет строить полосы треппинга. Поэтому на экране полосы треппинга нельзя ни увидеть, ни отредактировать. Сильной стороной программы треппинга в PageMaker является ее гибкость. Поскольку физически полосы треппинга не строятся в файле, описание треппинга можно менять произвольно и в любой момент. Когда отпечатки выводятся композитом, например пробные отпечатки на цветном принтере, полосы треппинга не видны.

При построении полос треппинга PageMaker использует данные о нейтральной оптической плотности цветов. Обычно он придерживается следующего порядка.

- В случае треппинга плашечных цветов или плашечного и составного цвета PageMaker сравнивает нейтральные оптические плотности двух цветов и выбирает цвет с меньшей оптической плотностью, т. е. более светлый. Затем этим цветом строится полоса треппинга, т. е. светлый цвет растягивается, перекрывая темный.
- При треппинге составных цветов PageMaker выбирает более светлый из них. Затем он строит полосу треппинга третьим цветом. Для третьего цвета он выбирает значения компонентов CMYK более светлого цвета, причем только те, которые больше, чем соответствующие компоненты более темного цвета. Полоса треппинга также смещена в сторону более темного цвета.
- Если нейтральные плотности граничащих цветов одинаковы или близки, PageMaker строит третий цвет из CMYK-компонентов обоих цветов, выбирая наибольшие. При этом середина полосы треппинга совмещается с границей цветов, т. е. третий цвет одинаково перекрывает оба граничащих цвета.