Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Построение буклета

Если дополнение Build Booklet (Спуск полос) было установлено в процессе инсталляции приложения PageMaker, ему соответствует одноименная строка в меню Utilities (Сервис) во вложенном меню Plug-ins (Дополнения). После ее выбора на экране открывается диалоговое окно, представленное на рис. 23.20.

Рис. 23.20. Главное диалоговое окно дополнения Build Booklet

Вначале выберите вариант спускового макета в, раскрывающемся списке, представленном на рис. 23.21.

Рис. 23.21. Выбор варианта спускового макета

Вариант макета 2-up saddle stitch (Брошюра) предполагает печать двух страниц публикации на листе бумаги "бок о бок", с последующей сборкой листов в пачку, фальцовкой перегибом листов по средней линии и сшивкой брошюры или скреплением листов скрепками. Это — традиционный вариант печати и фальцовки брошюр.

Вариант макета 2-up perfect bound (Книга) предполагает формирование из публикации нескольких "частичных буклетов" — тетрадей, которые брошюруются отдельно, а затем собираются в общий переплет. При выборе этого спускового макета становится доступным поле Pages per group (Страниц в тетради). Задавая количество страниц в тетради, вы сообщаете дополнению исходные данные, необходимые для перестановки страниц исходной публикации таким образом, чтобы после сборки и фальцовки тетрадей номера страниц шли в верной последовательности.

Следующие типы спусковых макетов: 2-up consecutive (2-полосный буклет), 3-up consecutive (3-полосный буклет) и 4-up consecutive (4-полосный буклет) предполагают последовательное размещение с последующей фальцовкой "гармошкой".

После выбора типа спускового макета проверьте размеры листа, представленные в верхнем левом углу диалогового окна. Если эти размеры превышают размеры листов, заряженных в принтер, вам придется либо перейти на большие листы бумаги, либо уменьшить размеры страницы публикации.

Если выбран тип макета, предполагающий фальцовку сгибом листов по средней линии, можно задать параметры компенсации эффекта сползания. Для того чтобы определить численные значения этих параметров самостоятельно, не обойтись без эксперимента. Выведите пробную публикацию на бумагу, которую предполагаете использовать для печати реальной публикации. Согните полученные листы пополам и вложите их друг в друга, собирая тетрадь. Измерьте расстояние между кромками внешнего и внутреннего листов тетради. Оно будет равно величине накопленного сползания — припуску. Введите эту величину в поле Total creep (Припуск).

Как правило, корешковые поля (место для подшивки) учитываются при задании величины внутренних полей в макете страницы при установленном флажке Double-sided (Двухсторонняя) в диалоговом окне Document Setup (Параметры документа). Пространство для подшивки можно добавить к внутренним полям и в диалоговом окне дополнения Build Booklet (Спуск полос), задав его величину в поле Gutter space (Интервал).

Установка флажка Place guides in gutter (Направляющие в корешок) включает режим размещения направляющих по линиям раздела страниц исходной публикации, которые PageMaker объединяет в единую страницу.

Флажок Impose entire booklist (Все публикации книги) устанавливается в том случае, когда в спусковой макет необходимо включить все файлы, входящие в структурный список книги. Если в публикации, активной на момент вызова дополнения Build Booklet (Спуск полос), структурный список отсутствует, данный флажок остается недоступным.

Как правило, при необходимости переупорядочения страниц публикации прибегают к помощи команды Sort Pages (Сортировать страницы) меню Layout (Макет). Но дополнение Build Booklet (Спуск полос) также дает возможность переставить страницы публикации при формировании спускового макета (в списке в левой части диалогового окна). Выделите страницу (или группу страниц) щелчком мыши при одновременном нажатии клавиши <Alt> и перетащите ее на новое место. Для выделения группы смежных страниц выделите последнюю страницу группы щелчком мыши при одновременном нажатии клавиши <Shift>, несмежных страниц — щелчком мыши на каждой из них при одновременном нажатии клавиши <Ctrl>.

Вы не должны вручную определять порядок следования страниц в спусковом макете — это делается автоматически. В большинстве случаев данным механизмом пользуются для вставки пустых страниц между сигнатурами при верстке спускового макета по типу книги. Для того чтобы вставить в публикацию пустую страницу, перетащите горизонтальную стрелку на нужную позицию публикации и щелкните мышью на кнопке Blank page (Пустая страница). Для того чтобы удалить страницу публикации, достаточно выделить ее и щелкнуть мышью на кнопке Delete (Удалить). Имеется также возможность изменить порядок следования страниц на обратный — кнопка Invert pages (Обратный порядок).

Все заказанные изменения можно отменить щелчком мыши на кнопке Revert (Восстановить).

После того как сделаны все необходимые установки, щелкните мышью на кнопке ОК. PageMaker спросит, следует ли сохранить активную публикацию, а затем построит новую публикацию с порядком страниц, измененным в соответствии со сделанными установками.

Дополнение Build Booklet (Спуск полос) удаляет все элементы со страниц-шаблонов (в новой публикации они будут пустыми), копируя их на соответствующие страницы. Например, вместо автоматической нумерации на страницах будут представлены "жесткие" колонцифры, располагающиеся в соответствии с положением колонцифр на странице-шаблоне.

Примечание

> Среди списка возможных типов спускового макета имеется вариант None (He определен). В полях Spread size (Размер листа) при этом значатся размеры

> оригинального листа публикации. При построении буклета такого типа дополнение просто переносит элементы, находящиеся на шаблон-страницах, на соответствующие страницы публикации. Иногда перенос элементов шаблонов на страницы является самостоятельной задачей, независимой от организации спускового макета. Дополнение Build Booklet (Спуск полос) позволяет проделать эту рутинную и возможно длительную работу.