Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Кернинг

Установки кернинга сообщают выходному устройству (монитору, принтеру, фотонаборной машине), что между соответствующими парами символов следует увеличить или уменьшить расстояние. Это делается для того, чтобы строка набора смотрелась равномерно и глаз воспринимал видимые просветы между литерами как одинаковые. Все символы имеют разное написание, соответственно, разную ширину. Существуют пары литер (кернинговые пары), для которых различие в ширине приводит к нежелательному увеличению (значительно реже — к уменьшению) расстояния между ними. Создастся ощущение, что они принадлежат к разным словам, это сильно снижает читабельность текста. Если отрегулировать величину межсимвольного расстояния для такой пары символов (т. е. сделать кернинг), текст станет более равномерным и читать его будет легче. Выступающие элементы одной буквы должны заходить в просветы другой, но ни в коем случае не перекрываться. Кернинг может быть применен не только к буквам и знакам препинания, но и к пробелам, ширина которых наряду с другими символами определяется в каждом шрифте. На рис. 4.16 представлены пары букв без кернинга и с выполненным кернингом.

Рис. 4.16. Кернинговые пары (вверху— без кернинга, внизу — с кернингом)

Роль кернинга особенно велика для шрифтов большого кегля, скажем, для шрифтов заголовков. Чем крупнее шрифт, тем тщательнее он должен быть отформатирован, любой достаточно большой промежуток сразу бросается в глаза. Для набора мелким кеглем кернинг не так важен, поскольку при уменьшении литер уменьшаются и межсимвольные промежутки.

Кернинг позволяет регулировать межсимвольный промежуток с высокой точностью. Предельная точность кернинга пар в PageMaker 6.5 составляет 0,001 круглой шпации. PageMaker предусматривает три метода кернинга текста — автоматический, ручной и заказной.