Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Параметры растра

Изображение в лазерных принтерах и фотонаборных автоматах создается лазерным лучом. Луч не может иметь переменный размер для создания растровых точек изменяющегося размера. Поэтому процесс растрирования заключается в объединении "реальных" точек, создаваемых лазерным лучом, в группы, образующие растровые точки.

Растр представляет совокупность квадратных ячеек, на которые разбито изображение. Каждая ячейка отводится для одной растровой точки. Растровая точка состоит из группы "реальных" точек одинакового размера, создаваемых устройством вывода. Чем большая часть такой ячейки заполнена точками принтера, тем больший размер имеет формируемая ими растровая точка и более темный оттенок серого она передает. Например, для того чтобы добиться заливки участка изображения 50%-ным серым, программа растрирования (растеризатор) заполнит этот участок растровыми точками, каждая из которых будет собой представлять наполовину заполненную ячейку растра. При необходимости передать 25%-ный серый ячейки растра будут заполнены черным только на четверть (рис. 23.14).

а

б

Рис. 23.14. 25- и 50-процентные растры под увеличением

Точки принтера в ячейке растра могут занимать различные положения. От этого будет зависеть форма растровой точки. В полиграфии применяются различные формы растровых точек, но наиболее традиционная и широко распространенная — круглая. Для того чтобы приблизить форму растровой точки к кругу, при заполнении ячейки растра растеризатор пытается наносить "реальные" точки как можно ближе к центру ячейки. PageMaker не может управлять формой растровых точек. Если вам все-таки необходимо получить иную форму точки, чем круглую, сообщите об этом в сервис-бюро. Форму растровой точки можно установить на фотонаборном автомате. Примеры форм растровых точек приведены на рис. 23.15.

Какое же устройство выполняет функции растеризатора? В подавляющем большинстве случаев задача растеризации возлагается на само устройство вывода: принтер или фотонаборный автомат. Растеризатор "встроен" в интерпретатор языка описания страниц, используемый принтером. Наиболее совершенным растеризатором, применяемым во всех высококачественных устройствах вывода, является интерпретатор PostScript. Второй популярный язык описания страниц, созданный фирмой Hewlett Packard для своих лазерных принтеров, — PCL (Printer Control Language) — не позволяет управлять параметрами растрирования с требуемой для полиграфии точностью.

Заметьте, что цифра, указываемая в паспорте принтера как разрешение (например, 600 Ipi), представляет собой количество "реальных" точек, которое может напечатать принтер на единичном отрезке длиной 1 см, или 1 дюйм. Количество растровых точек, приходящихся на единицу длины (т. е. шаг сетки растра), также имеет свою единицу измерения, называемую" лшиатурой. Линиатура измеряется в так называемых линиях на дюйм (lines per inch, lpi) или линиях на сантиметр (lines per centimeter, lpc). Поскольку для формирования растровой точки требуется несколько реальных точек, линиатура растрового изображения всегда оказывается ниже разрешения принтера.

а

б

в

Рис. 23.15. Различные формы растровых точек: круглая (а); эллиптическая (б); квадратная (в);

Линиатура растра для печати полутоновых изображений может быть задана произвольно. Ограничено при этом только ее верхнее значение. Разумеется, им является разрешение принтера. О том, какое значение линиатуры нужно устанавливать, мы и поговорим в следующем разделе.