Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Верстка спускового макета — непростое дело

Дополнение Build Booklet (Спуск полос) может работать с публикациями, в состав которых входит структурный список книги. С- одной стороны, это очень удобно, с другой — исключительно рискованно.. Несмотря на широкие возможности этого дополнения, вряд ли можно считать его пригодным для изготовления спускового макета, печатаемого на больших типографских листах. Тем не менее оно окажет вам неоценимую помощь при изготовлении оригиналов для малотиражной печати с помощью ризографа или ксерокса.

Построение даже простейшего буклета вручную — замысловатая операция. Главная сложность заключается в порядке следования страниц. Если вы печатаете по одному развороту (паре страниц) на листе и запечатываете лист с двух сторон, то для выпуска брошюры из 16 страниц вам понадобятся 4 листа бумаги. Но страницу с номером 1 при этом придется печатать второй, справа от страницы под номером 16, а на обратной стороне того же листа должны быть отпечатаны страницы с номерами 15 и 2. Достаточно замысловато, а ведь это — простейший вариант брошюровки. При необходимости печатать на одной стороне листа несколько страниц приходится решать самые настоящие головоломки.

Вторая проблема — учет так называемого сползания. Сползание вызвано тем, что бумага имеет ненулевую толщину. В результате этого внутренние листы буклета или тетради имеют меньшие размеры, чем внешние. Чтобы убедиться в этом, попробуйте согнуть пополам десяток сложенных в стопку листов одинакового размера. Внутренние листы неминуемо будут выступать из такой тетради. После обрезки тетради внутренние страницы будут иметь меньшие размеры, чем наружные. Очевидно, это уменьшение размеров страниц от внешних к внутренним происходит за счет внешних полей. Для того чтобы размер внешних полей был постоянен, необходимо их увеличение и уменьшение внутренних полей. При этом ширина полосы набора остается постоянной, только она "сползает" внутрь тетради.

При большом объеме публикации сшивка в скрепку оказывается невозможной не только по причине большого размера требующейся скрепки. Более важной причиной является как раз сползание, которое уже при толщине блока в четыре десятка страниц становится недопустимо большим. Решение проблемы — в разбивке публикации на тетради, так называемые сигнатуры, которые представляют собой отдельные буклеты, а затем скрепляются шитым или клеевым переплетом. Дополнение Build Booklet (Спуск полос) позволяет формировать из файла публикации требуемое количество сигнатур.