Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Сложности вывода при использовании маскирования

При использовании в импортированном изображении маскирования лазерному принтеру или фотонаборному автомату приходится вначале обрабатывать все изображения, а затем выполнять обрезку. Это — достаточно продолжительный процесс, который требует выполнения множества вычислений, что может привести к аварийному завершению вывода на печать. Из этого не следует, что подобным приемом нельзя пользоваться ни при каких обстоятельствах — просто необходимо рассматривать возможные альтернативы для достижения того же эффекта или варианты упрощения этого эффекта. В любом случае, перед передачей файла PostScript с контурами об-травки в сервисное бюро следует проверить надежность его вывода на лазерный принтер.