Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Размеры растровой точки

Технология печати налагает ограничение на минимальную и максимальную плотность растра. Слишком светлые точки оказываются непропечатанными, а самые темные сливаются в сплошную заливку (растискивание). Результатом этого оказывается потеря деталей в тенях и белые или цветные пятна на светлых участках изображений.

Единственный способ избежать подобных неприятностей — это полностью отказаться от крайних участков тонового диапазона. Минимальная и максимальная плотность растра зависит от типа бумаги. Ориентировочные величины приведены в табл. 23.1.

> Таблица 23.1. Минимальные и максимальные допустимые плотности растра

| Тип бумаги | Минимум, % | Максимум, % |
| Мелованная | 5 | 95 |
| Немелованная | 10 | 90 |
| Газетная | 12 | 88 |

При подготовке изображений сужайте их тоновый диапазон до приведенных выше величин. Подходите к этому правилу разумно. Если, например, в самых светлых участках изображения и не должно быть деталей (световые блики, искры и т. п.), то в ограничении светов нет смысла. Напротив, появление растра на таких участках изображения сделает его "вялым".