Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Тонкие линии

Задавая толщину для линий и обводок, следует помнить о минимально допустимых значениях. На первый взгляд минимальная толщина линии должна совпасть с разрешением фотонаборного автомата (2400 dpi):

1" / 2400 dpi = 0,000417'=0,03 pt

К сожалению, это не так. Если учитывать сказанное в предыдущем разделе о минимальном размере растровой точки, то расчет будет иным:

( SQRT(dpi / lpi) 2 D min )/ dpi,

где dpi — разрешение печати, lpi — линиатура, D min — минимальная плотность растра. Числитель этой дроби представляет количество реальных точек принтера в растровой точке при заданной линиатуре и минимальной плотности растра. Например, для немелованной бумаги и линиатуры 133 lpi получим:

( SQRT(2400 dpi / 133 lpi) 2 0,1 )/ dpi=0,00238"=0,17pt,

Сравните эти два результата. Для приведенных условий минимальная толщина линий оказывается в шесть раз больше, чем позволяет разрешение фотонабора. Помните об этом и не делайте линии слишком тонкими, иначе в них появятся разрывы или они вообще не будут напечатаны.