Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Профиль монитора

Прежде чем приступить к калибровке, необходимо стандартизировать освещение в рабочем помещении. Окружающая вас обстановка весьма сильно влияет на восприятие цветов. Для наилучшего цветовосприятия советуем вам придерживаться следующих принципов организации рабочей среды.

Отрегулируйте освещение. Оно должно иметь приблизительно ту же интенсивность, что и световой поток монитора. Благодаря этому вы сможете рассматривать отпечатки и изображения на экране в одном и том же режиме. Свет должен быть рассеянным. Цвет освещения должен быть настолько белым, насколько это возможно. Избегайте освещения комнаты прямыми лучами, особенно солнцем, поскольку солнечный цвет имеет большую интенсивность, а его сила и цвет постоянно меняются. Люминесцентные лампы придают печатным образцам оттенок — голубой или розовый, в зависимости от цвета лампы. При свете лампы накаливания образцы приобретают желтый цвет. Строго говоря, для освещения следует использовать специальные лампы, соответствующие стандартному источнику освещения D50.

Примечание

> Как бы вы ни старались, отпечатки все равно будут более тусклыми, чем изображения на мониторе. Когда вы показываете неосведомленному в полиграфии клиенту иллюстрацию на мониторе, включите режим имитации композитного принтера и постарайтесь объяснить, что он никогда не получит таких ярких зеленых и синих оттенков, потому что люминофор светится, а краски на бумаге лишь отражают свет. В противном случае ожидания клиента будут обмануты.

На восприятие цвета большое влияние оказывает окружение. Чем оно более нейтрально, тем объективнее ваше восприятие цветов изображения. В соответствии с этим оборудуйте рабочее место. Отмените заставки (Wallpaper) и узоры (Pattern) на экране — они могут существенно исказить восприятие и понапрасну утомляют глаза. Задайте основному столу нейтральный цвет (например, серый, как фон в программе Photoshop). Постарайтесь не использовать для работы помещения с яркими занавесками, обоями или мебелью. Не зря мониторы и компьютеры красят в серый цвет — он считаете самым подходящим, потому что не искажает восприятие и не утомляет глаза за. В помещении, лишенном ярких красок, вы сможете правильно оценить цветовую гамму изображения на всех стадиях работы.

Для построения профиля монитора применяются колориметры, выполненные обычно в виде датчика-присоски, который крепится к экрану монитора (рис. 21.5). С помощью перечисленного выше или другого программного обеспечения, демонстрирующего на мониторе образцы цветов, строится цветовой профиль монитора. После получения файла icm с профилем монитора его необходимо, как обычно, установить.

Рис. 21.5. Колориметр, укрепленный на мониторе Barco Calibrator

Фирма Kodak разработала программу Kodak Monitor Installing для создания и установки профилей мониторов. Она находится в папке MonGen языковой папки программы. Запустите программу и выберите из списка нужный монитор.

В список входят многие мониторы всех известных производителей. Если вашего монитора нет в списке, можно установить новый профиль. Для этого необходимо знать характеристики своего монитора — WhitePoint (Точка белого), Phoshpor (Люминофор) и Gamma (Гамма). Эти характеристики должны быть приведены в руководстве пользователя к вашему монитору.

Примечание

> В современных мониторах цветовые характеристики люминофора также записаны в их ПЗУ. Разумеется, это усредненные данные для конкретной модели, а не индивидуальные для вашего экземпляра. Чтобы прочесть ПЗУ монитора, воспользуйтесь либо программой, предлагаемой его производителем (например, DDCTest для мониторов ViewSonic), либо любой аналогичной. Мы, например, обнаружили такую на сайте фирмы Sequel Imaging ( http://www.sequelimaging.com /downloads/DACtesting.zip), производящей популярные калибраторы Sequel Chroma.

Ручкой или кнопкой регулировки установите на мониторе максимальный контраст. В PageMaker нарисуйте на странице черный прямоугольник и поместите в него еще один концентрический 95%-ный черный прямоугольник (управление цветом для этих объектов должно быть предварительно отключено). Ручкой или кнопкой яркости добейтесь того, чтобы разница в цвете между ними была еле заметна. Зафиксируйте положение регуляторов яркости и контраста с помощью кусочка липкой ленты.

Для приблизительной настройки монитора и построения его профиля еще лучше воспользоваться программой Adobe Gamma. Ее вы найдете на компакт-диске PageMaker, в папке Goodies. Чтобы установить Adobe Gamma, скопируйте файл Adobe Gamma.cpl в системную папку Windows, а остальные файлы — в папку \Program Files\Common Files\Adobe\Calibration. Также создайте ярлык на файл Adobe Gamma Loader.exe в группе автозапуска меню Windows. Если на вашем компьютере установлены другие издательские программы фирмы Adobe (Illustrator, Photoshop и пр.), то, скорее всего, Adobe Gamma тоже уже установлена.

Примечание

> Если вы располагаете аппаратным калибратором (колориметром), ни в коем случае не используйте программу Adobe Gamma. Устройства нельзя калибровать двумя способами одновременно.

Построим профиль монитора с помощью программы Adobe Gamma.

1. Откройте панель управления Windows (Control Panel) и дважды щелкните на пиктограмме апплета Adobe Gamma. Перед вами появится диалоговое окно, изображенное на рис. 21.6. В нем предлагается выбрать режим настройки: свободной установкой параметров в диалоговом окне или с помощью мастера. Первый раз советуем использовать мастер калибровки. Поэтому под вопросом Which version would you like to use? (Какую версию использовать?) установите переключатель Step By Step (Wizard) (Пошаговые инструкции (мастер)) и щелкните на кнопке Next (Дальше).
2. В следующем окне мастера (рис. 21.7) вам предлагается загрузить готовый профиль монитора. Многие производители ''..мониторов предоставляют покупателям усредненные профили для каждой модели. Мы не рекомендуем использовать эти профили. Откалибруйте монитор с помощью Adobe Gamma, дающей гораздо более точный результат. Если вы уже успели установить усредненный профиль монитора, то перед запуском Adobe Gamma его следует непременно удалить. При этом в поле Description (Описание) должна быть введена строка Adobe Monitor Profile. Также не пытайтесь загрузить усредненный профиль нажатием кнопки Load (Загрузить).

Рис. 21.6. Первое окно мастера Adobe Gamma

Рис. 21.7. Загрузка профиля в мастере Adobe Gamma

3. Следующее окно мастера (рис. 21.8) позволяет установить черную точку для вашего монитора. Черная точка характеризует полное отсутствие свечения люминофора. Во-первых, регулировками монитора выведите контраст на максимальное значение. Во-вторых, также регулировками монитора уменьшите яркость до минимума. Увеличивайте яркость до тех пор, пока в центре черного квадрата на образце не проступит более светлый квадрат. Увеличивайте яркость очень медленно, чтобы точно зафиксировать момент появления светлого квадрата. Затем нажмите кнопку Next (Дальше).

Рис. 21.8. Настройка черной точки монитора

4. Очередное окно мастера (рис. 21.9) содержит список люминофоров, используемых в видеосистемах. Тип люминофора определяет хроматические характеристики монитора. Если вы знаете точные хроматические координаты х и у для RGB-люминофоров вашего монитора, то выберите в списке Phosphors (Люминофор) вариант Custom (Пользовательский) и введите их в открывшееся диалоговое окно Custom Phosphors (Пользовательский люминофор) (см. рис. 21.9). В мониторах компьютеров используется либо Trinitron, либо Р22. Установите один из них, если хроматические характеристики люминофора вам неизвестны. Затем нажмите кнопку Next (Дальше).
5. Следующее окно мастера Adobe Gamma (рис. 21.10) характеризует собственно гамму. Это характеристика монитора, определяющая его яркость. Черной точке соответствует минимальное напряжение, белой — максимальное. Чем больше поданное напряжение, тем светлее точка. Однако зависимость яркости от напряжения не линейная, а логарифмическая. Основание логарифма и есть гамма. Она зависит от оборудования. На гамму также может оказывать влияние программное обеспечение — oneрационная система компьютера. Величина Gamma изменяется для разных мониторов от 0,75 до 3,75. Для определения гаммы пользуются сравнением 50%-ного растра из черных и белых точек с участком серого, добиваясь его 50%-ной яркости. Обычно гамма для некалиброванных мониторов в среде Windows составляет 2,2, для Мас — 1,8.

Рис. 21.9. Выбор типа люминофора в мастере Adobe Gamma и диалоговое окно Custom Phosphors для ввода пользовательских характеристик люминофора

Рис. 21.10. Установка гаммы в мастере Adobe Gamma

6. Во-первых, вам предстоит определить текущую гамму вашего монитора. Для этого перемещайте ползунок под образцом с двумя серыми квадратами. Добейтесь такого положения ползунка, при котором разница между внешним и внутренним квадратом станет минимальной. Чтобы полоски на внешнем квадрате не мешали, отодвиньтесь от монитора на метр-полтора.
7. Сбросьте флажок View Single Gamma Only (Только общая гамма), и вместо одного серого образца появятся три цветных (RGB). Убедитесь, что гамма для отдельных компонентов получилась верной. Если на каком-либо из образцов внутренний квадрат слишком отличается от внешнего, скорректируйте для него гамму с помощью расположенного под ним ползунка.
8. Сообщив программе текущую гамму монитора, вы можете выбрать для работы любую другую. Выберите один из двух вариантов — Windows или Macintosh — из списка Now choose the desired gamma (Выберите желаемую гамму) или установите иное значение в поле справа. После установки желаемой гаммы монитора нажмите кнопку Next (Дальше).

Примечание

> Желаемое значение гаммы, которое вы устанавливаете в апплете Adobe Gamma, будет записано в профиль монитора. Чтобы выбранное значение гаммы устанавливалось автоматически, в группе автозапуска (Startup) Windows должен быть ярлык программы Adobe Gamma Loader. Эта маленькая программа нерезидентна. Она только изменяет значения в GLUT (Color Look Up Table) монитора, устанавливая нужную гамму. Adobe Gamma Loader не может работать на Windows NT, т. к. ядро операционной системы не позволяет писать что-либо в GLUT монитора. Поэтому для калибровки Windows NT требуется калибруемая видеокарта, позволяющая вводить значения гаммы в драйвере.

9. Следующее окно мастера Adobe Gamma предназначено для установки цветовой температуры монитора или его белой точки. Это точка, в которой максимально интенсивные лучи всех трех цветов монитора образуют самый яркий для данного монитора белый цвет. Устанавливаемое значение в кельвинах и есть цветовая температура. Для большинства некалиброванных мониторов ее значение составляет от 6300 до 9300 К. Современные мониторы имеют регулировку цветовой температуры. Выберите в списке установленное значение данного параметра.

   Странное словосочетание "цветовая температура" обязано своим происхождением физикам. Спектральный максимум излучения абсолютно черного тела (абстрактная физическая модель) при заданной температуре и называется цветовой температурой. Цветовая температура измеряется по абсолютной шкале температур. Например, белый свет, излуча^ый абсолютно черным телом, имеющим температуру 5000 К, соответствует дневному свету.

10. В принципе, вы можете визуально оценить цветовую температуру монитора, если нажмете кнопку Measure (Измерить). Вам будут представлены три серых образца, из которых средний задает текущую цветовую температуру. Он должен иметь нейтральный серый цвет. Если он имеет более "теплый" тон, то щелкните мышью на образце слева. Если тон слишком "холодный", то щелкните справа. Повторяйте этот шаг до тех пор, пока средний образец не станет нейтральным серым. После этого щелкните на нем мышью, затем нажмите кнопку Next (Дальше) в окне мастера Adobe Gamma.

Примечание

> Хроматические значения х и у белой точки можно ввести в численном виде в диалоговом окне Custom Hardware Point (Пользовательские характеристики). Если ваш монитор не имеет регулировки цветовой температуры, вы можете узнать его хроматические характеристики из документации или ПЗУ.

11. Следующее окно мастера Adobe Gamma предлагает выбрать желаемую цветовую температуру. Оставьте в списке Adjusted (Установить) вариант Same as Hardware (Без изменения). Выбор целевой цветовой температуры вы сделаете позже.

Рис. 21.11. Панель управления Adobe Gamma

12. Последнее окно мастера предлагает сравнить вид экрана до и после калибровки. Если вас это интересует, установите переключатель в очередном окне мастера. В противном случае щелкните на кнопке Finish (Завершить).
13. Кнопка Finish (Завершить) открывает стандартное окно сохранения файла. В данном случае вы сохраняете готовый профиль монитора. Выберите для него имя и сохраните в папке \Color.

Все те же установки, но не по шагам, можно сделать в панели управления, если в первом окне мастера Adobe Gamma установить переключатель Control Panel (Контрольная панель). Панель управления изображена на рис. 21.11.

Профиль, сгенерированный Adobe Gamma, автоматически устанавливается в качестве активного профиля монитора в операционной системе. Таким образом, он становится текущим для всех приложений. Если вы работаете с Windows NT, профиль монитора автоматически устанавливается и для других приложений Adobe — Adobe Illustrator, Adobe InDesign.

Еще раз подчеркнем, что профиль, построенный Adobe Gamma, очень грубый. Для того чтобы получить точный профиль, следует воспользоваться аппаратным калибратором.