Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Предварительные действия

Прежде всего необходимо еще до начала верстки тщательно определить размеры страниц документа исходя из способа последующей брошюровки, а следовательно, и типа буклета. Например, если страницы публикации имеют размер А4, их никак не удастся печатать разворотами на листах стандартного формата Legal.

Очень важно, чтобы буклет начинался с нечетной страницы, поскольку вся логика работы дополнения Build Booklet (Спуск полос) основана на этом предположении.

Дополнение Build Booklet (Спуск полос) строит совершенно новую публикацию, сохраняя исходную в неприкосновенности, поэтому перед построением буклета публикацию обязательно надо сохранить. В противном случае первым, что сделает дополнение Build Booklet (Спуск полос), будет запрос на сохранение публикации.

Спусковой макет разрабатывается в последнюю очередь, после того как верстка публикации уже завершена и к ней добавлены оглавление и предметный указатель. Следует иметь в виду, что делать корректуру по отпечатанным листам спускового макета практически невозможно. Поэтому корректуру следует вносить в первоначальную верстку, а затем создать буклет снова.