Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Проверка качества печати тиража

При проверке качества печати тиража выполняются практически те же операции, что и при проверке контрольного типографского оттиска, описанной в гл. 22.

- Проверьте соответствие цветов в издании контрольному типографскому оттиску (если он ранее выпускался) или образцам и оригиналам
- Выберите наугад несколько экземпляров из различных частей тиража. Проверьте их на соответствие контрольному оттиску, оригинал-макету и друг другу
- Проверьте отсутствие складок, просачивания краски сквозь страницы, грязи, клякс, смазывания изображения и пятен смазки, которые могут возникать при неаккуратном обслуживании механических частей печатной машины
- Проверьте выравнивание элементов на страницах. Это не ограничивается проверкой приводки цветов — в монохромных изданиях, например, должны совпадать линейки, отделяющие верхние и нижние колонтитулы (на обеих сторонах страницы и на страницах разворота)
- Проверьте правильность и качество упаковки тиража на соответствие спецификации (в коробки или пачки). Попробуйте оценить, весь ли тираж был напечатан