Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Разработка тактики

Это — самый важный момент предварительного совещания в типографии. Не уходите из типографии, не договорившись с ее сотрудниками о путях дальнейшего сотрудничества. Обязательно добейтесь договоренности по следующим вопросам:

- Управление цветом и стратегия выбора красок. Если вы собираетесь воспользоваться плашечными цветами, согласуйте с типографией используемую систему цветов. Если для вашей публикации необходима высокая верность передачи цвета, убедитесь, что в типографии имеется необходимое для этого оборудование.

  После выбора совместно с типографией системы цветов необходимо выбрать бумагу. Для обычной бумаги и бумаги с покрытием выпускаются различные веерные образцы цветов.

  Договоритесь с типографией о схеме применения красок. Например, если в вашей публикации совместно применяются триадные и плашечные цвета, целесообразно применить систему плашечных цветов, получаемых в результате смешивания базовых триадных цветов.

  Попросите технолога типографии рассказать о том, как и в каком порядке краски будут наноситься на бумагу. Это поможет вам выбрать правильную стратегию оформления издания в плане использования таких приемов, как выворотка, подавление подлежащего цвета и печать с наложением.

- Линиатура растра. Располагая сведениями о печатном оборудовании, на котором будет отпечатан тираж, и образцами бумаги, можно выбрать оптимальную линиатуру растра. Эта величина будет играть определяющую роль при сканировании фотографий и выполнении цветовых растяжек (и еще во множестве случаев).

  Есть ли у технолога типографии какие-либо пожелания или рекомендации по режиму сканирования фотографий? Обсудите также вопросы компенсации растискивания точек, а для цветных фотографий — удаление перекрытого цвета и замену серого компонента.

- Треппинг. Не подскажут ли вам в типографии, как при минимальных изменениях оригинал-макета вообще избавиться от необходимости заниматься треппингом?
- Спусковые макеты. На предварительном совещании обязательно решите, кто будет выполнять подготовку спускового макета.

  В сервисном бюро фотоформы крупного формата выпускают при помощи приложений типа Adobe PressWise. В большинстве типографий, где имеются собственные фотонаборные автоматы, сборка спусковых макетов вручную на монтажном столе постепенно уходит в прошлое, поскольку с помощью компьютеров это обходится намного дешевле. Однако теперь возникает новый вопрос — об ответственности за неправильную разработку спускового макета. Кто должен платить за выполнение дополнительных операций по разрезке и подборке экземпляров издания, без которых не обойтись, если сигнатуры оказываются подобранными неверно? Более подробно о спусковых макетах и работе с ними рассказано в гл. 23.

- Требования к оригинал-макету. В каком виде типография хотела бы получить оригинал-макет? Будет ли достаточно отпечатать его на лазерном принтере с высоким разрешением или потребуется вывод на фотонаборный автомат? В последнем случае отпечатки должны представляться в виде позитивов на фотобумаге со специальным покрытием или в виде негативов на пленке? При линиатуре растра свыше 100 lpi и для однокрасочных макетов вывод на фотонаборный автомат становится практически обязателен.

  Если фотоформы будут выпускаться в сервисном бюро, какие указания по их выпуску следует передать вместе с публикацией? Каким должно быть изображение на фотоматериале — негативным или позитивным, прямым или зеркальным, эмульсией вверх или эмульсией вниз? Если сервис-бюро находится при типографии, смогут ли они без вашего посредничества договориться по поводу треппинга, компенсации растискивания и спусковых макетов? Может быть, эти операции возьмет на себя типография, ликвидируя источник возможных нестыковок? Подробнее о выпуске оригинал-макетов рассказывается, в гл. 23.

- Контрольные оттиски. Необходимость и порядок подготовки контрольных оттисков также обсуждаются на предварительном совещании. Будет ли выпускаться контрольный оттиск перед началом печати тиража? Примет ли типография цветопробы, выпущенные сервисным бюро? Необходимы ли контрольные оттиски для настройки печатных машин в типографии?