Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Профиль сканера

Сканеры являются RGB-устройствами. Профиль сканера характеризует преобразование его RGB-пространства в пространство PCS. Для создания профиля сканера вам потребуются стандартный эталон IT-8 (рис. 21.4) и программа калибровки. Многие производители сканеров включают оба этих (или только последний) компонента в стандартную поставку сканера. Эталон для сканирования можно приобрести отдельно у дилеров Agfa или Kodak.

Эталон представляет собой сетку цветных образцов, которые имеют точно известный цвет. В зависимости от типа сканера он может быть представлен в виде отпечатка на фотобумаге или слайда. Цвета образцов измерены их производителями на высококачественной аппаратуре и помещены в справочный файл, прилагаемый к эталону.

Рис. 21.4. Эталон для калибровки сканера

Построение профиля сканера сводится к сканированию эталона. На основе полученного изображения и справочного файла специальной программой строится профиль сканера. Современные программы сканирования могут внедрять этот профиль в сканируемые изображения, обеспечивая точное отображение цветов.

Если модуль сканирования для вашей модели сканера не может внедрять в изображения цветовые профили, PageMaker способен ассоциировать профиль автоматически (см. выше в этом же разделе).

Обновлять профиль сканера при интенсивном его использовании рекомендуется не реже, чем раз в месяц.