Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Выбор значения линиатуры растра

Величина растискивания точек растра зависит от используемой краски, сорта бумаги и печатной машины. Сочетание этих факторов лучше всех может оценить технолог типографии, хорошо изучивший имеющееся в ней оборудование. Но в качестве отправной точки можно воспользоваться данными, приведенными в табл. 24.1.

Таблица 24.1. Выбор линиатуры растра в зависимости от сорта бумаги и состояния печатной машины

| Бумага/Печатная машина | Линиатура, линий на дюйм |
| Газетная Стандартная с покрытием | от 65 до 85 |
| Высококачественная с покрытием на более совершенной печатной машине | от 85 до 133 |
| Высшие сорта бумаги с покрытием на самом совершенном оборудовании | от 133 до 175 |
|  | 175 и выше |