Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Как сделать треппинг ненужным

Треппинга следует избегать везде, где это возможно. Проще всего предотвратить необходимость треппинга еще на стадии дизайна публикации. Создавая ее цветовое решение, всегда держите в голове перспективу треппинга и старайтесь соблюдать следующие правила, которые позволяют избежать треппинга.

- Белая или черная обводка вокруг объекта позволяет полностью избежать его треппинга. Например, тонкая черная рамка вокруг изображения не создаст впечатления траурной и позволит не заботиться о треппинге по растру.
- Совершенно излишен треппинг при печати с наложением. Однако при этом способе печати неизбежно возникновение третьего цвета и возможно переувлажнение бумаги (слишком много краски в одном месте). Поэтому с наложением печатается черный и очень темный текст не слишком крупного кегля или небольшие объекты по цветному фону. Обязательно посоветуйтесь с технологом относительно риска переувлажнения бумаги.
- Кроме того, если два триадных цвета имеют минимум 10% одной и той же триадной составляющей, треппинг к окрашенным ими объектам не применяется. Неточности приводки выразятся в появлении нитевидного зазора не белого, а триадного цвета. Это не так заметно, как наличие белых полосок. В реальной жизни такая ситуация встречается сплошь и рядом, поскольку для страницы публикации выбираются цвета одной гаммы.