Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Выбор бумаги

Выбор бумаги для печати тиража — очень важный аспект в сотрудничестве с типографией. Выбор бумаги — основной фактор, определяющий линиатуру растра, и, конечно, себестоимость экземпляра издания.

Лучше всего выбрать бумагу для печати тиража уже на предварительном совещании, поскольку без него будет сложно обоснованно определить линиатуру растра.

Обычно бумага выбирается по образцам (примерно так, как выбирают обои или плашечные цвета Pantone). Однако бумагу нельзя выбирать по принципу "нравится — не нравится". Бумага — носитель любой публикации, и она должна обеспечить все физические и эстетические параметры, необходимые для достижения целей публикации.

Вот факторы, которые следует иметь в виду при выборе бумаги:

- Впитывание краски. Это — одна из важнейших характеристик сорта бумаги, определяющая величину растискивания точек. На плотной бумаге со специальным покрытием типографская краска расплывается несравнимо меньше, чем, скажем, на газетной бумаге.
- 7мл бумаги. В целлюлозно-бумажной промышленности и полиграфии принято достаточно традиционное деление бумаг на категории. Существуют четыре основные категории бумаги, внутри которых может насчитываться более десятка типов, технологические характеристики которых сильно меняются в зависимости от производителей.

Примечание

> > Типографской или писчей называется бумага, применяющаяся для письма, текстовых изданий, ксерокопирования. Такая бумага ориентирована, в основном, на письмо и печать с одной стороны листа.

> > Книжная или офсетная бумага специально приспособлена для прохождения через печатные машины.

> > Мелованная бумага покрывается специальным составом, повышающим ее плотность и придающим глянец. Хорошие механические и физические свойства такой бумаги обеспечивают ей наиболее широкое применение для цветной печати. Ее повышенная плотность делает ее менее прозрачной, и, следовательно, лучше приспособленной для оборотной печати.

> > Полукартон имеет увеличенную толщину, что позволяет использовать его, помимо прочего, для печати обложек брошюр.

> > Существует также бесчисленное множество специальных типов бумаг, перечислить которые здесь просто невозможно. В качестве примеров назовем лишь картографическую бумагу повышенной прочности и бумагу, позволяющую воспроизведение копий на пишущих машинках, принтерах и при письме от руки без прокладки копировальной бумаги.

> > Кроме того, существует более тридцати способов дополнительной обработки поверхности бумаги с целью придания ей требующихся физико-механических характеристик.

> > Для некоторых специальных типов изданий (например, воспроизведения графических художественных произведений) выпускается бумага с ворсистой поверхностью, напоминающей войлок.

> > При производстве офсетной бумаги часто применяют дополнительные технологические операции выравнивания поверхности. Чем ровнее поверхность бумаги, тем выше ее плотность. Наиболее распространен технологический процесс каландрирования, при котором поверхность листа бумаги разглаживается каландрами — металлическими цилиндрами.

> > В результате других технологических процессов получают пергаментную и веленевую бумагу.

- Цвет. На сегодняшний день производится цветная бумага всех мыслимых цветов, и при выпуске некоторых изданий применение цветной бумаги может сократить число используемых цветов на единицу (если, конечно, цветная бумага не будет стоить чересчур дорого). Но и при печати на неокрашенной бумаге нельзя считать, что эта бумага — белая. Практически у каждого из сортов бумаги имеется свой специфический нацвет, и своя характеристика яркости, которые приходится учитывать при работе с системой управления цветом.
- Вес и размер листов. Для определения веса бумаги в типографиях используются несколько достаточно сложных систем расчета по размерам листов и сортности. Для дизайнера гораздо важнее влияние веса и размера бумаги на параметры издания.

  Как следует продумайте назначение издания. Для некоторых из них нужна более плотная, и, соответственно, более тяжелая бумага. Но если тираж издания предполагается рассылать по почте, может оказаться необходимым выбрать более легкую бумагу во избежание перерасхода средств, запланированных на почтовую рассылку.

  Размер листов, на которых будет печататься тираж, сильно влияет на производственные затраты. Обязательно обсудите выбор плотности и размеров листов бумаги в типографии — возможно, вам предложат совершенно неочевидные для вас варианты, которые позволят добиться существенной экономии.

- Непрозрачность. Положите лист выбранного вами сорта бумаги поверх книжной страницы. Если сквозь него видно хоть что-нибудь, то такая бумага, скорее всего, не годится для оборотной печати. В этом вопросе можете доверитьсякопыту технолога типографии.
- Волокна. Бумага неоднородна, ее волокна обычно идут в одном направлении. Для вас это может показаться неважным, но при фальцовке это играет определенную роль. Сгиб поперек волокон редко бывает ровным, поэтому и в этом вопросе имеет смысл прислушаться к специалистам типографии.