Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Профиль принтера

Для построения профиля принтера необходимо напечатать на нем специальный эталон IT8.7/3 (рис. 21.12). Как и эталон для сканирования, он состоит из цветных образцов известного цвета.

После того как эталон отпечатан на принтере, измерьте цвета цветных образцов на отпечатке с помощью денситометра (довольно нудное занятие) и введите результаты измерения в программу. На основании этих данных программа построит цветовой профиль, который следует установить обычным способом.

Если у вас нет денситометра, используйте усредненный профиль, которым поставщики комплектуют большинство принтеров.

На хорошо откалиброванном принтере можно сделать цифровую цвето-пробу. Наилучшие результаты для недорогих принтеров дают программные интерпретаторы PostScript, поддерживающие управление цветом, например Adobe PressReady или Birmy PowerRIP.

Учтите, что построенный профиль справедлив только для установленного в момент печати режима принтера и типа бумаги. Профили необходимо строить для каждого из применяемых сортов бумаги и режимов печати.

Это замечание относится не только к принтерам, но и к типографским машинам. Для них построение профиля выглядит еще более проблематичным и попадает в зависимость не только от типа, но и от марки бумаги, марки красок, условий печати, технологического режима. Ни одна типография не способна обеспечить такую же воспроизводимость цвета, как цветной принтер, 'но, тем не менее, она может быть очень хорошей. Если типография, с которой вы сотрудничаете, в состоянии добиться хорошей воспроизводимости цвета от тиража к тиражу и для печати используются одинаковые бумага и краски, то построение профиля имеет смысл. В противном случае создайте профили, отвечающие стандартным условиям печати.

Рис. 21.12. Эталон IT8.7/3

Одним из наиболее распространенных стандартов в этой области является SWOP (Standard Web Offset Printing, стандарт рулонной офсетной печати). В нем четко определены все основные характеристики красок, бумаги, технологии печати. В комплект PageMaker входят профили, построенные в соответствии со спецификациями SWOP для трех типов бумаги: обычной (uncoated), мелованной (coated) и газетной (newsprint). Выберите и установите профиль в соответствии с типом бумаги.