Учебник PageMaker - Домашняя страница Гостемилова Алексея Викторовича

Профили устройств

Профиль устройства описывает то, как оно представляет цвета. Цветопередача не одинакова для всех устройств каждого типа. Она различается не только в пределах конкретной модели устройства, но и для отдельных экземпляров данной модели. По этой причине, строго говоря, следует строить индивидуальный цветовой профиль для каждого отдельного устройства, задействованного в технологической цепочке. Более того, цветовые параметры каждого экземпляра меняются со временем: стареет люминофор электронно-лучевой трубки, меняется спектральный состав источника света в сканерах. Поэтому профиль нельзя построить "раз и навсегда", его необходимо периодически обновлять.

Построение индивидуальных профилей требует специальной измерительной аппаратуры (спектрофотометров, денситометров и колориметров) и специального программного обеспечения. Эти приборы применяются для измерения цветов, отображаемых монитором и получаемых на печати. Программное обеспечение (обычно прилагается к аппаратуре) на основе данных измерений осуществляет построение цветовых профилей. К наиболее популярным из них можно отнести:

- Heidelberg ColorOpen;
- Agfa ColorTune;
- Kodak ColorMatch;
- Candela ColorSynergy.

Перечисленные программы могут строить цветовые профили всех типов при наличии необходимой аппаратуры.

Примечание

> Даже если вы не имеете возможности построить профили, не обязательно отказываться от системы управления цветом полностью. Сейчас подавляющее большинство производителей сканеров, мониторов и принтеров предоставляют покупателям готовые профили для своего оборудования. Такой "общий" профиль содержит усредненные колориметрические данные для конкретной марки аппаратуры. Хотя цветовые характеристики отдельных экземпляров всегда отличаются от "общего" профиля, они уже обеспечивают существенное повышение качества цветопередачи. "Общие" профили вы можете найти либо в поставке драйверов к вашему оборудованию, либ>о на сайте производителя в Интернете.

Профиль сохраняется в файле с расширением icm, который затем следует установить в систему управления цветом. Например, чтобы установить цветовой профиль в Microsoft Windows 98, достаточно щелкнуть на его файле правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выбрать команду Install (Установить). Файл профиля будет установлен и размещен в папке \Color, находящейся в системной папке Windows.